**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego polegających głównie na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń w obrębie pasa drogowego w celu zachowania odpowiedniego standardu przejezdności na jezdni jak i na ciągach pieszych i pieszo-rowerowych.

Wykonawca zapewnia pełną dyspozycyjności i czas reakcji od powiadomienia przez zarządcę drogi (np. telefonicznie) do maksymalnie 6 godzin, licząc od powiadomienia do chwili podjęcia zleconych czynności (czas reakcji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert). W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego podjęcie zleconych czynności powinno nastąpić niezwłocznie – oświadczenie o stosownej treści zamieszczono w formularzu oferty (**Załącznik nr 1 do SIWZ**).

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdą z niżej wymienionych części bez ograniczeń:

**1) Część I** - „Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zduńska Wola”.

Krótki opis: Usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń w obszarze dróg powiatowych na terenie gminy Zduńska Wola.

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa usługa była wykonywana w pierwszej kolejności i w podwyższonym standardzie na odcinku drogi Nr 4907E Zduńska Wola – Wielka Wieś przechodzącym przez teren gminy Zduńska Wola.

**CPV:**

90620000-9

90630000-2

**2) Część II** - „Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie gminy Zapolice”.

Krótki opis: Usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń w obszarze ulic i dróg powiatowych na terenie gminy Zapolice.

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa usługa była wykonywana w pierwszej kolejności i w podwyższonym standardzie na odcinku drogi Nr 4913E Zduńska Wola – Zapolice - Pstrokonie przechodzącym przez teren gminy Zapolice.

**CPV:**

90620000-9

90630000-2

**3) Część III** - „Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie gminy i miasta Szadek”.

Krótki opis: Usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń w obszarze ulic i dróg powiatowych na terenie gminy i miasta Szadek.

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa usługa była wykonywana w pierwszej kolejności i w podwyższonym standardzie na odcinku drogi Nr 4907E Zduńska Wola – Wielka Wieś przechodzącym przez teren gminy i miasta Szadek.

**CPV:**

90620000-9

90630000-2

**4) Część IV** - „Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola część A (północna), obejmująca ulice: Spacerową, Szkolną, Kilińskiego, Dąbrowskiego, Plac Wolności, Juliusza, Getta Żydowskiego, Tymienicką, Szadkowską, Henrykowską, Opiesińską”.

Krótki opis: Usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń w obszarze ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola – część A (północna).

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa usługa była wykonywana w pierwszej kolejności i w podwyższonym standardzie na nw. ciągach komunikacyjnych:

- Nr 4907E Szadkowska,

- Nr 4913E Juliusza.

**CPV:**

90620000-9

90630000-2

5) Część V - „Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola część B (południowa), obejmująca ulice: Łaską, Sieradzką, Wiejską, Kościelną, Złotą, Widawską, Piwną, Paprocką, Świerkową, Jodłową, Staszica, Spółdzielczą, Karsznicką i Kolejową”.

Krótki opis: Usługa odśnieżania i usuwania oblodzeń w obszarze ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola – część B (południowa).

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa usługa była wykonywana w pierwszej kolejności i w podwyższonym standardzie na nw. ciągach komunikacyjnych:

- Nr 4929E Łaska – Plac Wolności – Sieradzka,

- Nr 4913E Kościelna – Złota – Widawska.

**CPV:**

90620000-9

90630000-2

3. Sprzęt wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia:

1) pług lekki – 2 szt.,

2) pług ciężki – 1 szt.,

3) piaskarka – 2 szt.,

4) samochód wywrotka – 1 szt.,

5) ciągnik z przyczepą – 1 szt.,

6) równiarka – 1 szt.,

7) solarka – 1 szt.,

8) koparko-spycharka – 1 szt.,

9) sprężarka – 1 szt.,

10) ładowarka – 1 szt.,

11) spychacz DT-75 – 1 szt.,

12) pojazd samobieżny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 1 szt. (z przeznaczeniem do odśnieżania chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych)

**UWAGA:**

Wymieniony powyżej sprzęt odnosi się niezależnie do każdej części zamówienia. Oznacza to, że w przypadku składania przez wykonawcę oferty na ***n*** części potencjał winien być zwiększony w liczbach ***n-razy*.**

4.Definicje:

1) Zimowe utrzymanie – zespół działań organizacyjnych, technicznych i technologicznych mających na celu złagodzenie i docelowo likwidację skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych występujących w okresie zimowym a powodujących utrudnienia bądź przerwy w ruchu drogowym.

2) Odśnieżanie – zgarnianie śniegu z jedni oraz ciągów pieszych i pieszo-rowerowych.

3) Usuwanie oblodzeń – rozsypywanie na jednie oraz ciągi piesze i pieszo-rowerowe materiałów uszorstniających lub środków chemicznych (np. piasku, mieszaniny piasku i soli drogowej).